▢ 물품 구매 품목

NO.	품 목	규 격	단 위	수 량	비 고
1	3인 로비의자	1500*575*400	ea	3
2	쇼파	900*700*970	ea	26
3	사각테이블	600*1000*720	ea	3
4	사각스툴	410*410*440	ea	12
5	티테이블	600*600*590	ea	6
6	쇼파(아치형)	705*705*745	ea	8
7	쇼파(사각형)	570*750*745	ea	8
8	스퀘어쇼파(등받이X)	1800*900*435	ea	1
9		1500*600*435	ea	4

※ 색상은 최종 선정 후 담당부서와 협의 진행

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
1	티 테이블		1500×575×400(H)	3
설치장소		경복관 4층 출입구(본관방향)
세부규격		1. 구성 - 크기 : 1500×575×400(H) - 등판 : 합판 + 몰드 스폰지 + 천 - 프레임 : 각형 파이프 (54×54×2t) - 베이스 : 50×30 타원파이프 + 10t STEEL 용접 - 좌판마감 : 인조가죽
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
2	중간등 쇼파		900×700×970(H)	26
설치장소		경복관 7층 휴게실(20개), 8층 휴게실(6개)
세부규격		1. 구성 - 크기 : 900×700×970(H) - 소파상부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지 - 소파하부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지 - 다리 - Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러 - 마감 – 인조가죽
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
3	사각 쇼파테이블		600×1000×720(H)	3
설치장소		경복관 7층 휴게실
세부규격		1. 구성 - 크기 : 600×1000×720(H) - 상판 : MFC보드 + ABS엣지 - 포스트 파이프&커버 : 알루미늄 압출 - 상판 플레이트 : steel - 베이스 : 컴팩트멜라민 - 글라이드 : 플라스틱 + steel
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
4	사각스툴		410×410×440(H)	12
설치장소		경복관 7층 휴게실(8개), 8층 휴게실(4개)
세부규격		1. 구성 - 크기 : 410×410×440(H) - 몸체 : 합판(E1등급) + 5t MDF + 15t PB + 스펀지 + 플라스틱 캐스터 - 마감 : 인조가죽
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
5	티 테이블		600×600×590(H)	6
설치장소		경복관 7층 휴게실(2개), 8층 휴게실(4개)
세부규격		1. 구성 - 크기 : 600×600×590(H) - 상판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 전면 2t ABS엣지 - 다리 : Ø12 steel 환봉 + 3t steel - 글라이드 : 플라스틱 (PC) + 펠트
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
6	쇼파(아치형)		705×705×745(H)	8
설치장소		경복관 8층 휴게실
세부규격		1. 구성 - 크기 : 705×705×745(H) - 내부골조 : 합판+각재 (함수율 14% 이하의 건조목 및 E1급 합판) - 스폰지 : Density 35 / 25 고탄성 스폰지 - 마감재 : 인조가죽 - 마리 : 스틸파이프 분체도장 마감
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
7	쇼파(사각형)		570×705×745(H)	8
설치장소		경복관 8층 휴게실
세부규격		1. 구성 - 크기 : 570×705×745(H) - 내부골조 : 합판+각재 (함수율 14% 이하의 건조목 및 E1급 합판) - 스폰지 : Density 35 / 25 고탄성 스폰지 - 마감재 : 인조가죽 - 다리 : 스틸파이프 분체도장 마감
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
8	쇼파(등없는타입)		1800×900×435(H)	1
설치장소		경복관 8층 휴게실
세부규격		1. 구성 - 크기 : 1800×900×435(H) - 소파상부 : 합판(E1등급) + 5T MDF + 15t PB + 스펀지 - 다리 - Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러 - 마감 – 인조가죽
참고사진
기타 사항

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	수 량
9	쇼파(등없는타입)		1500×600×435(H)	4
설치장소		경복관 8층 휴게실
세부규격		1. 구성 - 크기 : 1500×600×435(H) - 소파상부 : 합판(E1등급) + 5T MDF + 15t PB + 스펀지 - 다리 - Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러 - 마감 – 인조가죽
참고사진
기타 사항