과업지시서

(경복관 ABC, 웹튠스토리과 실습실 환경개선)

1. 집계표 작성

- 전열공사(간선포함), 전등공사, 소방공사, 냉난방 실내기전원설치, 철거 등 설계도서 참고

2. 공종별 유의사항

가. 소방공사

1) 필요 시 기존 수신기와의 연결까지 포함한다.(연동 작동점검 포함)

2) 유도등설비: 모든 유도등은 고효율기자재 인증을 받은 'LED TYPE 유도등'으로 한다.

3) 본 공사의 비상조명등 및 피난구 유도등의 시공 기준은 소방시설물 설치기준 및 관계법        령에 따른다.

나. 전기공사

1) 전원설비

ㅇ 사용전압: 전원분전반 1상 2선 220v (전원선로 공사 포함)

ㅇ 주요설비: 전원설비, 전등·전열설비, 분전반이설, 조명기구, 냉난방 실내기전원설치           설치 등

2) 전등설비

ㅇ 조명기구 설치를 위한 타공, 보강 및 모든 관련 작업은 본 공사에 포함

ㅇ 조명기구 사양은 별도 첨부

3) 전열설비

ㅇ 건축 공사 마감이 인테리어용 마감재 적용부위의 콘센트 시공 방법은 별도 표기

ㅇ 냉난방용 실외기 및 실내기의 전원은 전용 회로(추가시공 시)

4) LED 조명기구설비

ㅇ 유지관리의 일원화를 위하여 현재 교내에 설치된 기구와 동일한 사양 또는 동등 이상          의 제품을 사용

5) 분전반설비

ㅇ 분전반 내 속판 커버의 시건장치는 마그네틱 개폐 장치로 한다.(추가시공 시)

ㅇ 기설분전반 개수

6) 배관공사

ㅇ 전등, 전열 등 배관공사는 전기설비설계기술기준에 따르며 시공 효율을 높이기 위한           일부 구간은 담당자와 현장 여건 검토 후 합성수지제 가요전선관을 사용 가능

3. 기타사항

본 공사 중 관련 공종(건축, 통신, 소방(기계) 등)과 상호 교차되는 사항은 설계도서 및 공사    내역서에 누락되거나 본 공사 외 구역일지라도 상호 연계된 모든 부분은 본 공사에 포함하    여 견적하며 추후 발생 된 공사에 대해서는 추가 정산없이 준공한다.

4. 본 공사 진행 중 이거나 완료 후 추가 발생 된 공사는 내역 전체 수량의 5% 이내에서는 별    도 추가 정산없이 완료하여야 한다.

5. 본 공사 전, 중, 후 관련 공종(건축.설비.통신) 공정에 필요한 임시전기 시설 및 공사 진행에     필요한 모든 경비 일체를 포함하여 견적에 포함한다.

6. 본 공사에 사용되는 자재는 추후 교내 시설물 유지보수 일원화를 위하여 현재 교내에서 사     용 중인 자재와 동일사양 또는 동급 이상의 재료를 사용하며 사양 변경이 필요한 자재는      협의 후 시공하고 승인 없이 사용된 자재는 시공 완료된 공정일지라도 재시공하여야 하며     재시공에 소요된 모든 경비 일체는 시공자가 부담한다.