규 격 서(SPEC)

NO	품 목(영문)		규 격	단 위	수 량
1	피칭머신		세부규격 참조	EA	2
설치장소		수성대학교 지정장소
세부규격		제품사양 - 전원 : 220V - 사용가능 볼타입 : 야구공, 피칭머신 전용 우레탄볼 겸용 - 볼피드기 부착으로 15구 자동투구 가능 - 휠타입 : 평면 휠 - 볼스피드 : 60KM ~150KM - RECOVERT TIME : 5초 (볼이 피칭머신에서 투구된 후 피칭머신 휠이 정상속도를 회복하는 시간) - 직구, 커브, 슬라이더, 싱커 등 변화구 구사, 외야펑고, 내야펑고 가능 제품특징 - 속도조절 다이얼과 휠 조정레버를 이용하여 손쉽게 속도와 구질을 변화 가능 - 피칭머신 헤드 조정없이 컨트롤 박스의 속도조절 다이얼만으로 구질, 구속 변화 가능 - 스틸 재질 - 머신 방향 조절손잡이 부착으로 손쉽게 머신 조정이 가능(외야펑고시 자유로운 방향조절 가능) - 피칭머신 헤드 조정없이 컨트롤 박스의 속도조절 다이얼만으로 구질, 구속 변화 가능 - 이동형 바퀴 부착 - 피칭머신 다리 분리가능 - 최고구속 150KM로 손쉬운 속도변화와 구질변화로 직구 및 다양한 변화구 구사가능
참고사진