▢ 안경광학과 실습기자재 구매목록

No.	품 목	규 격	단 위	수 량	설치장소
1	완전자동옥습기	규격서 참조	2	대	젬마관 315호 (안경광학과 실습실)
2	검안용굴절력측정기		3	대

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	단 위	수 량
1	완전자동옥습기		full auto edger	대	2
설치장소		안기능검사 실습실 (젬마관 315호)
세부규격		1. 제품사양 - Lens Material: Plastic, Polycarbonate, High Index Plastic, Glass, Trivex - Wheel : Diameter 100mm, RPG Type - Edging Mode : Beveling (Normal / Partial / Mini Bevel), Grooving (Normal / Partial / Hybrid / Dual Grooving) - Functions : Job Manager, Digital Pattern, Retouch, Bevel / Groove Simulation, Shape Mirroring, Concave Shape - Utilities : Manual Edging Room Door(Hinged Door), Edging Room Illumination, Single Side Feeling(Front, Rear), SD Card Storage(Memory Included) - Display : 9.7 inch Color TFT LCD(1024x768) with Touch Screen - Edging Size : Max : 90mm, Flat Edging : 18.5mm (without Safety Bevel) / 23.0mm (with Safety Bevel), Bevel Edging : 20.0mm (without Safety Bevel) / 24.7mm (with Safety Bevel) - Tracing Type : Automatic 3D Binocular Tracing, Auto, Semi-Auto - Data Processing : FPD, Frame Curve, Circumference, 3D Angle, Concave Shape 2. 제품설명 - 내장형 트레이서 : (1) 자동/ 반자동/ 오목 형상 모드 제공 - 더 쉬워진 Hydrophobic Mode : 미끄러짐과 축 이탈에 취약한 초발수 코팅 렌즈 등의 경우 러핑 방법, 안전 모드, 어댑티브 클램프 척의 압력 조절, 렌즈의 회전속도 조절 등의 가공 옵션을 한 번에 조작 가능 - 축 틀어짐을 막는 Adaptive Clamp Chuck : High Curved 렌즈의 가공 시 축의 틀어짐을 최소화하여 렌즈의 파손 및 코팅 손상 방지 압력 3단계 자동 조절(높음, 중간, 낮음) / 수동 입력 조절(50~150 %) - 엣징의 안정성을 위한 3가지 Roughing Method : 렌즈 재질의 종류, 코팅 정도 등에 따라 러핑 방법 선택 가능
참고사진

규 격 서(SPEC)

NO	품 목		규 격	단 위	수 량
2	검안용굴절력측정기		kerato refractometer	대	3
설치장소		안기능검사 실습실 (젬마관 315호)
세부규격		1. 제품사양 - 측정모드 : Ref mode, Ker mode, color view mode, Meibography Mode, TFBUT Mode - 굴절력 측정 : 각막정점거리, 구면도수, 난시도수, 난시표시, 동공간거리, 최소동공직경 - 각막곡률측정 : 각막곡률반경, 각막굴절력, 각막난시도수(축), 동공크기, 데이터 메모리 - 자각적굴절력검사 : VA측정, 구면도수, 난시도수, 난시축각도 - 구동범위 : 상, 하(±15mm), 좌,우(±5mm, ±2mm), 앞, 뒤(±5mm, ±2mm) - 기타 : 7인치 와이드컬러 TFT LCD/터치 판넬/ 틸팅 - 입출력장치 : RS-232 x 1, USB(for Service) x 1, Wi-Fi (for Data communication) - Wi-Fi 기능 : Band : 2.4GHz, IEE802.11b/g, Security : WPA2-PSK - 내장 프린터 : 열전사식 라인 프린터/ 오토 컷팅 2. 제품설명 - 자각적 VA Test : 객관적 굴절력 측정과 자각적 굴절력 측정을 비교하여 더 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 얻을 수 있음 - Wavefront Technology 적용 : Wavefront Technology는 일반적인 검안 영역을 넘어 획기적으로 정확하고 신뢰도 높은 각막 굴절력과 굴절율을 측정함 - TFBUT 측정 및 Meibography : TFBUT(Tears Film Break-Up Time) 측정이 가능하며 눈물막 상태 및 안구 건조(Dry-Eye) 진단의 기초 자료로 활용할 수 있어 피 검사자의 시력을 더 폭넓게 이해할 수 있음 - Wireless Communication : Wifi 무선 통신 지원으로 넓어진 작업 환경에도 구애받지 않고 자동 리플렉터(HDR-9000), 자동 렌즈미터(HLM-9000)와의 DATA통신이 가능
참고사진